\function{vget\_ioport  --- デバイス用のメッセージポートの取得}


\begin{lablist}

\labitem{呼び出し形式}

{\tt ER vget\_ioport (ID rid)}

\labitem{引数}

\begin{lablist}
  \labitem {rid} 取得したメッセージポート番号
\end{lablist}

\labitem{返り値}

以下のエラー番号が返る。

\begin{lablist}
\labitem {E\_OK}     システムコールは正常に終了した
\labitem {E\_NOMEM}  システム管理領域が足りない(デバイスドライバの管理
テーブルがオーバーフローした)。
\end{lablist}


\labitem{機能}

{\tt vget\_ioport} システムコールは、デバイスドライバが読み書きその他
の要求受信用のメッセージポートを取得するために使用するものです。


\end{lablist}


% Local Variables: 
% mode: japanese-LaTeX
% TeX-master: "itron"
% End: 
