HAL

音程遷移によるスペクトルの変形を補償する仕組みを組み込んであります。
vConnect::transform_F0(...)に使用するデータですが


・vowelTable.txt

　エイリアスに対応した母音（声質変換関数ファイル）の情報を保持。
　タブ区切りで"あ	a"とあれば、以降連続音なら空白を除いた位置以
　降、単独音ならエイリアスそのものが一致した場合、a.vtdのデータを用い
　て声質変換を行います。

・*.vtd

　ASCIIによるVoiceTexturingData。
　最初にスペクトルの次元数（配列長）、現在は2048のみ対応です。
　次に基準となるF0、合成前後のF0と基準を比較して声質変換のかかり具合
　を制御します。
　そのあと指定された次元数分の周波数変換変数・フィルタの順で並びます。

この機能は作りかけなので今後大幅に変わる可能性も高いです。