画面構成
ツールバー

# 画面構成

- 新規作成 - 新しい譜面を作成します。
- 開く - DTXファイルを読み込みます。
- 上書き保存 - 現在編集中の譜面をDTXファイルとして保存します。

- 切り取り - 現在選択中のチップをクリップボードに切り取ります。選択されているチップが１つもない間は、このメニューは使用できません。
- コピー - 現在選択中のチップをクリップボードにコピーします。選択されているチップが１つもない間は、このメニューは使用できません。
- 貼り付け - クリップボードにあるチップ群を、現在表示されている譜面の最下層位置を先頭として貼り付けます。クリップボードにチップがない間は、このメニューは使用できません。
- 削除 - 現在選択中のチップを削除します。選択されているチップが１つもない間は、このメニューは使用できません。

- 元に戻す（Undo） - 直前に行った作業を取り消して、元に戻します。
- やり直し（Redo） - 元に戻した作業を、もう一度実行し直します。

- チップパレット - チップパレットの表示のON・OFFを指定します。
- 縦方向倍率 - 譜面の縦方向の表示倍率を指定します。
- ガイド幅 - ガイド線の間隔を指定します。

- 選択モード - 選択モードに切り替えます。
- 編集モード - 編集モードに切り替えます。

- 最初から再生 - DTXViewerで、譜面の先頭から再生を開始します。この機能は、DTXViewer が DTXCreator と同じフォルダに存在しない場合は使用できません。
- 現在位置から再生 - DTXViewer で、現在表示されている譜面の最下層の小節から再生を開始します。この機能は、DTXViewer が DTXCreator と同じフォルダに存在しない場合は使用できません。
- 現在位置からBGMのみ再生 - DTXViewer で、現在表示されている譜面の最下層の小節から再生を開始します。 ただし、BGMサウンド以外のWAVセル（チップ）は発音されません。またこの機能は、DTXViewer が DTXCreator と同じフォルダに存在しない場合は使用できません。
- 再生停止 - DTXViewer が再生中であれば、停止します。この機能は、DTXViewer が DTXCreator と同じフォルダに存在しない場合は使用できません。
- 再生速度 - DTXViewer での再生速度（#DTXVPLAYSPEED）を指定します。