便利な使い方
検索する

メニューバーから [編集(E)] → [検索(F)] を選択すると、検索ダイアログが開きます。

> レーン指定
> チップ範囲指定
> 表チップから選択する
> 裏チップから選択する
> 小節範囲指定

検索条件を設定して [検索] ボタンを押下すると、該当するチップが選択された状態となります。

## レーン指定

レーンを限定して検索したい場合に、チェックを入れます。
その下のレーンリストでは、検索したいレーンにチェックを入れます。[All] ボタン押下で全レーン選択、[None] ボタン押下で全レーン選択解除となります。

## チップ範囲指定

検索するチップ番号の範囲を指定します。
どちらも３６進数２桁（01〜ZZ）で指定し、片方の欄だけに記入した場合はその番号のみを検索対象とし、どちらも空欄にした場合は全チップ（01 〜 ZZ）を設定したものと見なされます（チェックを外したのと同じ）。

## 表チップから選択する

表チャンネルのチップを検索したい場合にチェックを入れます。

## 裏チップから選択する

裏チャンネルのチップを検索したい場合にチェックを入れます。

## 小節範囲指定

検索する小節番号の範囲を指定します。
小節番号は 000 〜 Z99 （百の位のみ３６進数、十と一の位は１０進数）で指定し、片方の欄だけに記入した場合はその番号のみを検索対象とし、どちらも空欄にした場合は全小節（000〜Z99）を設定したものと見なされます（チェックを外したのと同じ）。