# FETOrientationSearchByAnnealing

## Usage

    Usage: FETOrientationSearchByAnnealing
    Options:
        [-i[nputMS]          InMS                (NULL      )] :Essential :InputMapSet
        [-i[nput]F[ile]      InFL                (NULL      )] :Optional  :InputFETDataFileList
        [-i[nput]M[aps]      InML                (NULL      )] :Optional  :InputMapDataFileList
        [-T[emprature]       ITemp               (300.0     )] :Optional  :InitialTemprature
        [-a[nnealing]s[chedule]1AS1                 (10        )] :Optional  :Repeatas1TimesInSameTemp
        [-a[nnealing]s[chedule]2AS2                 (0.9       )] :Optional  :TempratureDecreaseConstant
        [-a[nnealing]s[chedule]3AS3                 (10        )] :Optional  :Repeatas3Times
        [-o[utput]           Out                 (NULL      )] :Essential :OutputDataFile
        [-c[onfig]           configFile          (NULL      )] :Optional  :ConfigurationFile
        [-m[ode]             mode                (0         )] :Optional  :Mode
    ----- Additional Usage -----
    this tool does not work at Oct.31,2007