# mrcImageMergebyside

## Usage

    Usage: mrcImageMergebyside
    Options:
        [-i1[input1]         In1                 (NULL      )] :Essential :InputDataFile
        [-i2[input2]         In2                 (NULL      )] :Essential :InputDataFile
        [-o[utput]           Out                 (NULL      )] :Essential :OutputDataFile
        [-c[onfig]           configFile          (NULL      )] :Optional  :ConfigurationFile
        [-v[alue]            sep                 (0         )] :Optional  :Value for separation:For mode 1 only
        [-m[ode]             mode                (0         )] :Optional  :Mode