# mrcSinogramFETcorrelationMap

## Usage

    Usage: mrcSinogramFETcorrelationMap
    Options:
        [-i[nput]1           In1                 (NULL      )] :Essential :InputSinogramFETFile1
        [-i[nput]2           In2                 (NULL      )] :Essential :InputSinogramFETFile2
        [-o[utput]           Out                 (NULL      )] :Essential :OutputDataFile
        [-w[eight]           Weight              (NULL      )] :Optional  :WeightDataFile mrcFormat
        [-s[tandard]d[eviation]SD                  (NULL      )] :Optional  :readSDfileForNormalize
        [-n[orm]m[ode]       NM                  (0         )] :Optional  :normalizemode
        [-c[alc]mode         CMode               (0         )] :Optional  :calculateMode
        [-c[onfig]           configFile          (NULL      )] :Optional  :ConfigurationFile
        [-m[ode]             mode                (0         )] :Optional  :Mode
    ----- Additional Usage -----
    mode 0 : default, normal distance correlation
    mode 1 : average of counter pixel presents same line

    -nm : 0 : normalize free (prenormalized input data)
          1 : normalize implementation

    -cmode : 0 : distance calculation
             1 : difference product