# vector2pdb

## Usage

    Usage: vector2pdb
    Options:
        [-v[ector]           vx                  (1         )vy                  (0         )vz                  (0         )] :Optional  :Input: vector
        [-polar[vector]      phi                 (0         )theta               (0         )] :Optional  :Input: vector[degree]
        [-polarz[axis]       zx                  (0         )zy                  (0         )zz                  (1         )] :Optional  :Input: z-axis for polar
        [-polarx[axis]       xx                  (1         )xy                  (0         )xz                  (0         )] :Optional  :Input: x-axis for polar
        [-ori[ginal]         sx                  (0         )sy                  (3         )sz                  (0         )] :Optional  :Input: origin
        [-step               step                (1.6       )] :Optional  :Input: step [A]
        [-o[utput]           Out                 (stdout    )] :Optional  :Output: pdbFile
        [-n                  n                   (20        )] :Optional  :Input: Number Of CA
        [-ID                 ID                  (A         )] :Optional  :Input: Chain ID
        [-Res                Res                 (GLY       )] :Optional  :Input: Chain ID
        [-c[onfig]           configFile          (NULL      )] :Optional  :ConfigurationFile
        [-m[ode]             mode                (0         )] :Optional  :Mode
    ----- Additional Usage -----