# llDataCTFCompensate

## Usage

    Usage: llDataCTFCompensate
    Options:
        [-i[nput]            In                  (NULL      )] :Essential :InputDataFile
        [-I[nput]            In1                 (NULL      )] :Optional  :InputCTFInformation
        [-I2[nput]           In2                 (NULL      )] :Optional  :InputCTFInformation2
        [-o[utput]           Out                 (NULL      )] :Essential :OutputDataFile
        [-t[ruePitch]        truePitch           (430.0     )] :Essential :truePitch[A]
        [-m[ode]             mode                (0         )] :Optional  :Mode
        [-c[onfig]           configFile          (NULL      )] :Optional  :ConfigurationFile
    ----- CTFInformation file 1 -----
    RR0 F0 PHI0   : If R.lt.RR0, F0=0; If RR0.le.R.lt.RR1, Linear Interpolation F0, F1
    RR1 F1 PHI1   : If RR1.le.R