# mrcImageTransformDescartesIntoPolar

## Usage

    Usage: mrcImageTransformDescartesIntoPolar
    Options:
        [-i[nput]            In                  (NULL      )] :Essential :InputDataFile
        [-o[utput]           Out                 (NULL      )] :Essential :OutputDataFile
        [-dr                 dr                  (1         )] :Optional  :Delta r of outputfile[A].
        [-dtheta             dtheta              (1         )] :Optional  :Delta theta of outputfile.[degree]
        [-dphi               dphi                (1         )] :Optional  :Delta phi of outputfile.[degree]
        [-zaxis              zx                  (0         )zy                  (0         )zz                  (1         )] :Optional  :vector of z-axis
        [-xaxis              xx                  (1         )xy                  (0         )xz                  (0         )] :Optional  :vector of x-axis
        [-centre             cx                  (0         )cy                  (0         )cz                  (0         )] :Optional  :centre of image
        [-rweight            ] :Optional  :r-weighted
        [-c[onfig]           configFile          (NULL      )] :Optional  :ConfigurationFile
        [-m[ode]             mode                (0         )] :Optional  :Mode
    ----- Additional Usage -----
    >>>>> -m
             0 : Image centre is gravity of centre of image.
             1 : Image centre is defined by the options of -axis -centre.