PO4A-HEADER: mode=after; position=突き止めることもできる。; beginboundary=^
.IP "[\fB訳注\fP]:" 8
セッションの出力のロギングを有効にするには、
\fIsudoers\fP ファイルの Defaults 行で \fIlog_output\fP を指定するか、
あるいは、同ファイルのユーザ設定でコマンドに \fILOG_OUTPUT\fP タグを付ける。
詳細については、\fIsudoers\fP のマニュアルを参照していただきたい。
