Package | Class | Tree | Deprecated | Index | Help
PREV NEXT | FRAMES NO FRAMES

# Constant Field Values

Contents

- lejos.pc.*

lejos.pc.*

lejos.pc.comm.NXTCommFactory
`public static final int` | `BLUETOOTH` | `2`
`public static final int` | `USB` | `1`

lejos.pc.comm.NXTProtocol
`public static final byte` | `ANGLE` | `4`
`public static final byte` | `ANGLESTEPSMODE` | `-32`
`public static final byte` | `BOOLEANMODE` | `32`
`public static final byte` | `BOOT` | `-105`
`public static final byte` | `BRAKE` | `2`
`public static final byte` | `CELSIUSMODE` | `-96`
`public static final byte` | `CLOSE` | `-124`
`public static final byte` | `CUSTOM` | `9`
`public static final byte` | `DELETE` | `-123`
`public static final byte` | `DELETE_USER_FLASH` | `-96`
`public static final byte` | `DIRECT_COMMAND_NOREPLY` | `-128`
`public static final byte` | `DIRECT_COMMAND_REPLY` | `0`
`public static final byte` | `FAHRENHEITMODE` | `-64`
`public static final byte` | `FIND_FIRST` | `-122`
`public static final byte` | `FIND_NEXT` | `-121`
`public static final byte` | `GET_BATTERY_LEVEL` | `11`
`public static final byte` | `GET_CURRENT_PROGRAM_NAME` | `17`
`public static final byte` | `GET_DEVICE_INFO` | `-101`
`public static final byte` | `GET_FIRMWARE_VERSION` | `-120`
`public static final byte` | `GET_INPUT_VALUES` | `7`
`public static final byte` | `GET_OUTPUT_STATE` | `6`
`public static final byte` | `HIGH_SPEED_BUFFER` | `1`
`public static final byte` | `KEEP_ALIVE` | `13`
`public static final byte` | `LIGHT_ACTIVE` | `5`
`public static final byte` | `LIGHT_INACTIVE` | `6`
`public static final byte` | `LOWSPEED` | `10`
`public static final byte` | `LOWSPEED_9V` | `11`
`public static final byte` | `LS_GET_STATUS` | `14`
`public static final byte` | `LS_READ` | `16`
`public static final byte` | `LS_WRITE` | `15`
`public static final byte` | `MESSAGE_READ` | `19`
`public static final byte` | `MESSAGE_WRITE` | `9`
`public static final byte` | `MODEMASK` | `-32`
`public static final byte` | `MOTOR_RUN_STATE_IDLE` | `0`
`public static final byte` | `MOTOR_RUN_STATE_RAMPDOWN` | `64`
`public static final byte` | `MOTOR_RUN_STATE_RAMPUP` | `16`
`public static final byte` | `MOTOR_RUN_STATE_RUNNING` | `32`
`public static final byte` | `MOTORON` | `1`
`public static final byte` | `NO_OF_SENSOR_TYPES` | `12`
`public static final byte` | `NO_SENSOR` | `0`
`public static final byte` | `NXJ_DEFRAG` | `33`
`public static final byte` | `NXJ_DISCONNECT` | `32`
`public static final byte` | `NXJ_FIND_FIRST` | `-74`
`public static final byte` | `NXJ_FIND_NEXT` | `-73`
`public static final byte` | `OPEN_APPEND_DATA` | `-116`
`public static final byte` | `OPEN_READ` | `-128`
`public static final byte` | `OPEN_READ_LINEAR` | `-118`
`public static final byte` | `OPEN_WRITE` | `-127`
`public static final byte` | `OPEN_WRITE_DATA` | `-117`
`public static final byte` | `OPEN_WRITE_LINEAR` | `-119`
`public static final byte` | `PCTFULLSCALEMODE` | `-128`
`public static final byte` | `PERIODCOUNTERMODE` | `96`
`public static final byte` | `PLAY_SOUND_FILE` | `2`
`public static final byte` | `PLAY_TONE` | `3`
`public static final byte` | `POLL` | `-94`
`public static final byte` | `POLL_BUFFER` | `0`
`public static final byte` | `POLL_LENGTH` | `-95`
`public static final byte` | `RAWMODE` | `0`
`public static final byte` | `READ` | `-126`
`public static final byte` | `REFLECTION` | `3`
`public static final byte` | `REGULATED` | `4`
`public static final byte` | `REGULATION_MODE_IDLE` | `0`
`public static final byte` | `REGULATION_MODE_MOTOR_SPEED` | `1`
`public static final byte` | `REGULATION_MODE_MOTOR_SYNC` | `2`
`public static final byte` | `REPLY_COMMAND` | `2`
`public static final byte` | `RESET_MOTOR_POSITION` | `10`
`public static final byte` | `RESET_SCALED_INPUT_VALUE` | `8`
`public static final byte` | `SET_BRICK_NAME` | `-104`
`public static final byte` | `SET_INPUT_MODE` | `5`
`public static final byte` | `SET_OUTPUT_STATE` | `4`
`public static final byte` | `SLOPEMASK` | `31`
`public static final byte` | `SOUND_DB` | `7`
`public static final byte` | `SOUND_DBA` | `8`
`public static final byte` | `START_PROGRAM` | `0`
`public static final byte` | `STOP_PROGRAM` | `1`
`public static final byte` | `STOP_SOUND_PLAYBACK` | `12`
`public static final byte` | `SWITCH` | `1`
`public static final byte` | `SYSTEM_COMMAND_NOREPLY` | `-127`
`public static final byte` | `SYSTEM_COMMAND_REPLY` | `1`
`public static final byte` | `TEMPERATURE` | `2`
`public static final byte` | `TRANSITIONCNTMODE` | `64`
`public static final byte` | `WRITE` | `-125`

Package | Class | Tree | Deprecated | Index | Help
PREV NEXT | FRAMES NO FRAMES