パッケージ | クラス | 使用 | 非推奨 API
前のクラス 次のクラス | フレームあり フレームなし
概要: 入れ子 | フィールド | コンストラクタ | メソッド | 詳細: フィールド | コンストラクタ | メソッド

## jp.nyatla.nyar4psg
クラス NyARBoard

    java.lang.Object
      jp.nyatla.nyar4psg.NyARPsgBaseClass
          jp.nyatla.nyar4psg.SingleMarkerBaseClass
              jp.nyatla.nyar4psg.NyARBoard

    public class NyARBoard

extends SingleMarkerBaseClass

このクラスは、マーカを１枚の板に見立てて、そこを中心にした座標系を計算します。 PImageから1個のARマーカを検出します。 * 同時検出可能なマーカは１種類、１個です。

NyARBoardは、２つの外部設定ファイル"マーカファイル"と"カメラパラメータ"ファイルを必要とします。 これらはARToolKitのものと互換性があります。 これらはスケッチのdataディレクトリ以下に配置をして下さい。（exampleを見てください。）

フィールドの概要
`double` | `cfThreshold` マーカの座標変換を行う閾値です。
`double` | `confidence` [read only]検出したマーカの一致度です。
`int` | `gsThreshold` マーカ検出時のグレースケール閾値を指定します。
`int` | `lostCount` [read only]連続でマーカを見失った回数。
`int` | `lostDelay` この値は、マーカ消失時の遅延数を設定します。

クラス jp.nyatla.nyar4psg.SingleMarkerBaseClass から継承されたフィールド
`angle, pos2d, projection, trans, transmat`

クラス jp.nyatla.nyar4psg.NyARPsgBaseClass から継承されたフィールド
`_ar_param, _config, _frustum, _preader, _ps_background_mv, _ps_projection, _ref_papplet, _src_raster, FRUSTUM_DEFAULT_FAR_CLIP, FRUSTUM_DEFAULT_NEAR_CLIP, VERSION`

コンストラクタの概要
`NyARBoard(PApplet parent, int i_width, int i_height, String i_cparam, String i_patt, int i_patt_width)` この関数はコンストラクタです。
`NyARBoard(PApplet parent, int i_width, int i_height, String i_cparam, String i_patt, int i_patt_width, NyAR4PsgConfig i_config)` この関数はコンストラクタです。

メソッドの概要
`boolean` | `detect(PImage i_image)` i_imageから最も一致度の高いマーカを検出し、cfThreshold以上の一致度であれば、 pos2d,angle,trans,confidence,transmatのプロパティを更新します。

クラス jp.nyatla.nyar4psg.SingleMarkerBaseClass から継承されたメソッド
`beginTransform, beginTransform, endTransform, getMarkerMatrix, getMarkerVertex2D, initInstance, pickupMarkerImage, pickupRectMarkerImage, screen2MarkerCoordSystem, updateTransmat`

クラス jp.nyatla.nyar4psg.NyARPsgBaseClass から継承されたメソッド
`drawBackground, getProjectionMatrix, matResult2GLArray, matResult2PMatrix3D, pickupMarkerImage, PMatrix2GLProjection, PMatrix2GLProjection, screen2MarkerCoordSystem, setARClipping, setARPerspective, setBackgroundOrtho, setPerspective`

クラス java.lang.Object から継承されたメソッド
`clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait`

フィールドの詳細

### lostDelay

    public int lostDelay

  この値は、マーカ消失時の遅延数を設定します。 値は0以上を指定します。

### lostCount

    public int lostCount

  [read only]連続でマーカを見失った回数。この値は0<n<lostDelayをとります。

### cfThreshold

    public double cfThreshold

  マーカの座標変換を行う閾値です。 0.0<n<1.0の値をとります。 この数値より一致度が大きい場合のみ、マーカを検出したと判定され、座標計算が行われます。

### confidence

    public double confidence

  [read only]検出したマーカの一致度です。 0<n<1.0の値を取ります。

### gsThreshold

    public int gsThreshold

  マーカ検出時のグレースケール閾値を指定します。この値は、0<=n<=255をります。

コンストラクタの詳細

### NyARBoard

    public NyARBoard(PApplet parent,
                     int i_width,
                     int i_height,
                     String i_cparam,
                     String i_patt,
                     int i_patt_width,
                     NyAR4PsgConfig i_config)

  この関数はコンストラクタです。

  パラメータ:
    `parent` - processingの`PApplet`インスタンスをしていします。
    `i_width` - detect()に渡す入力画像の幅を指定します。
    `i_htight` - detectに渡す入力画像の高さを指定します。
    `i_cparam` - ARToolKitのパラメータファイル名を指定します。パラメータファイルはdataディレクトリにおいて下さい。
    `i_patt` - マーカのパターンファイル名を指定します。パターンファイルは、dataディレクトリにおいて下さい。 マーカの解像度は、16x16である必要があります。
    `i_patt_width` - マーカのサイズを指定します。単位はmmです。
    `i_config` - コンフィギュレーションオブジェクトを指定します。

### NyARBoard

    public NyARBoard(PApplet parent,
                     int i_width,
                     int i_height,
                     String i_cparam,
                     String i_patt,
                     int i_patt_width)

  この関数はコンストラクタです。 i_config引数に`NyAR4PsgConfig.CONFIG_DEFAULT`を設定するコンストラクタと同一です。

  パラメータ:
    `parent` - `NyARBoard#NyARBoard(PApplet, int, int, String, String, NyAR4PsgConfig)`を参照してください。
    `i_width` - `NyARBoard#NyARBoard(PApplet, int, int, String, String, NyAR4PsgConfig)`を参照してください。
    `i_height` - `NyARBoard#NyARBoard(PApplet, int, int, String, String, NyAR4PsgConfig)`を参照してください。
    `i_cparam` - `NyARBoard#NyARBoard(PApplet, int, int, String, String, NyAR4PsgConfig)`を参照してください。
    `i_patt` - `NyARBoard#NyARBoard(PApplet, int, int, String, String, NyAR4PsgConfig)`を参照してください。
    `i_patt_width` - `NyARBoard#NyARBoard(PApplet, int, int, String, String, NyAR4PsgConfig)`を参照してください。

メソッドの詳細

### detect

    public boolean detect(PImage i_image)

  i_imageから最も一致度の高いマーカを検出し、cfThreshold以上の一致度であれば、 pos2d,angle,trans,confidence,transmatのプロパティを更新します。

  パラメータ:
    `i_image` - 検出する画像を指定します。この画像は、入力画像に設定した値と同じでなければなりません。
  戻り値:
    マーカが検出され、有効な値が得られればTRUEを返します。 TRUEの時には、新しいマーカの位置情報が更新されます。

パッケージ | クラス | 使用 | 非推奨 API
前のクラス 次のクラス | フレームあり フレームなし
概要: 入れ子 | フィールド | コンストラクタ | メソッド | 詳細: フィールド | コンストラクタ | メソッド

NyAR4psgは、NyARToolkit projectで開発している、NyARToolKitのProcessingフロントエンドです。ソースコードは、sorceforge.jpNyARToolkitからダウンロードできます。
Copyright 2011 NyARToolkit project. All rights reserved.