/*!
  \page faq_page FAQ

  <b>Q.</b> なぜ Quick Robot SDK の略が QRS でなく QRK なのですか？ \n
  <b>A.</b> QRS がタイプしづらいキー配置だったためです。QRK と書いて、キューアールケー または キュルケ と読みます。

  \n
  <b>Q.</b> プログラムの実行時に -s を付けてもシミュレーション画面が起動しません。 \n
  <b>A.</b> main() 関数のあるプログラム中に \#include <qrk_main.h> があるか確認してもらえませんか？ qrk_main.h を include することで、main() 関数が置き換えられ、シミュレーション実行ができる仕組みなっています。

  Example
  \code
#include <qrk_main.h>
#include <mBeegoDrive.h>
... \endcode

  \n
*/
