# 橋桁プラグイン

## コンテンツ

トップページ

はじめに

操作方法

プラグイン
+ インストール
+ 作成方法
+ 文法の読み方
+ プロファイル
+ レール
+ 枕木
+ 橋桁
+ 橋脚
+ 架線
+ 架線柱
+ モデル
+ 車輌
+ 駅舎
+ 施設
+ 地形
+ 環境
+ スキン
+ 索引

謝辞

サポート

よくある質問

更新履歴

## 概要

橋桁プラグインは、高架線路の土台や壁面などの連続構成物を表現するために使用されます。

## 定義ファイル (Girder2.txt) 文法

    girder-plugin ::=

    plugin-header
    GirderInfo{
        Height = float;
        ( TrackNum = integer; )opt
        ( TrackInterval = float; )cond
        ( FlattenCant = yes-no; )opt
    }
    profile-list

## 解説

Height

橋桁の土台部分の厚さを指定します。

TrackNum

ひとつの橋桁で何本の線路をカバーするか指定します。デフォルト値は 1 です。

TrackInterval

TrackNum で 2 以上の値を指定した場合に記述します。2 線以上をカバーする橋桁において、線路の間隔を指定します。

FlattenCant

橋桁より下のレイヤにカントの影響を伝えないかどうかを設定します。yes を指定するとカントの影響は除去され、橋脚には勾配のみが影響するようになります。デフォルト値は no です。

profile による断面定義では、断面を XY 平面とする 2 次元座標で形状指定を行いますが、このうち縦方向にあたる y 座標については、枕木の底面に対応する位置を 0.0 として指定を行ってください。

＜PrevSec | ▲ChTop | ▲PageTop | NextSec＞
Copyright (c) 2003-2009 インターネット停留所