write-1 0314 = 00000001
write-1 030c = 00000100
a[0]: before
0400: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0410: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0420: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0430: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0440: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0450: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0460: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0470: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0480: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0490: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
04a0: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
04b0: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  00 00 00 80 
a[2]: before
0580: 04 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
a[8]: before
0a00: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
0ab0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 80 
a[9]: before
0ac0: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0ad0: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0ae0: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0af0: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0b00: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0b10: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0b20: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0b30: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0b40: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0b50: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0b60: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0b70: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
status: 00000100 empty 
write-1 030c = 00000100
status: 00000100 empty 
status: 00000100 empty 
original instruction at 0 oplen=0005ff30/op=0c180600
executing instruction 2 (of 2) (0002ffb0/00318180)
status: 00000108 zero(3) empty 
after running:
register[0]
0400: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0410: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0420: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0430: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0440: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0450: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0460: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0470: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0480: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0490: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
04a0: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
04b0: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  00 00 00 80 
register[1]
04c0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
register[2]
0580: 04 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
register[3]
0640: 01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
06f0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  fc ff ff 7f 
register[4]
0700: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
register[5]
07c0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
register[6]
0880: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
register[7]
0940: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
register[8]
0a00: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
0ab0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 80 
register[9]
0ac0: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0ad0: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0ae0: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0af0: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0b00: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0b10: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0b20: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0b30: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0b40: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0b50: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0b60: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0b70: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
register[10]
0b80: 01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
0c30: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  fc ff ff 7f 
register[11]
0c40: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
register[12]
0d00: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0d10: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0d20: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0d30: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0d40: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0d50: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0d60: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0d70: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0d80: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0d90: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0da0: ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff  ff ff ff ff 
0db0: ff ff ff ff  ff ff ff ff  03 00 00 00  fe ff ff 3f 
register[13]
0dc0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
register[14]
0e80: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
register[15]
0f40: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
a[3]: after extract
0000: 7f ff ff fc  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
00b0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 01 
got: 
0000: 7f ff ff fc  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
00b0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 01 
expected: 
0000: 7f ff ff fc  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
00b0: 00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 01 
SUCCESS

