TOPPERS/ASP OAKS16-fullkit　の環境設定 その1　能書き
今さら感ありますが、まとめです。　シリアルポートの変更方法も書いてます。

まず能書きですが、以下のURLでOAKS16のMULTIボードでの設定方法があります。
http://www.oaks-ele.com/oaks_board/oaks16_62p_ro/data/Man_oaks16_62p_toppers.pdf
TOPPERS動かすだけで、オプションボード買うのももったいないし、fullkitだけで動かしたい。というか手元にそれがあるというが最大の理由です。

マニュアルを見るとUART0 に接続で、fullkitにはコネクタつければいいのですがつけていません。
TOPPERS/ASPはなぜか　
-------
○コンソール出力

コンソール出力には，UARTのチャネル2を用いる．RSK-M16C-62P上ではUARTの
チャネル2は，CN2に接続されている．通信フォーマットは以下の通りである．
-----
と書いてあるが整合性がとれない。でもソースを見てもUART0になっているようです。
fullkitの唯一のRS232CはUART2らしいので、TOPPERS/ASPのログ出力もUART2に変更していきます。
