Freescale ls2085a_emu

This is a emulator target with limited peripherals.

Memory map from core's view

0x00_0000_0000 .. 0x00_000F_FFFF	Boot Rom
0x00_0100_0000 .. 0x00_0FFF_FFFF	CCSR
0x00_1800_0000 .. 0x00_181F_FFFF	OCRAM
0x00_3000_0000 .. 0x00_3FFF_FFFF	IFC region #1
0x00_8000_0000 .. 0x00_FFFF_FFFF	DDR region #1
0x05_1000_0000 .. 0x05_FFFF_FFFF	IFC region #2
0x80_8000_0000 .. 0xFF_FFFF_FFFF	DDR region #2

Other addresses are either reserved, or not used directly by u-boot.
This list should be updated when more addresses are used.
