## Меню «Управление»

Через меню Управление производится настройка всех параметров Password Safe.

### Изменить пароль для контейнера

Изменение мастер-пароля для контейнера.

Для получения дополнительной информации см. Изменение мастер-пароля для контейнера.

### Создать резервную копию

Создание резервной копии текущего контейнера.

Для получения дополнительной информации см. Резервное копирование и восстановление контейнеров.

### Восстановить из резервной копии

Восстановление контейнера из резервного копии:

Для получения дополнительной информации см. Резервное копирование и восстановление контейнеров.

### Настройки

При выборе данного пункта будет отображён диалог, с помощью которого можно просматривать и редактировать настройки Password Safe. Для получения информации о настройках на той или иной вкладке перейдите по соответствующей ссылке.

«Резервные копии»
«Отображение»
«Разное»
«История паролей»
«Безопасность»
«Комбинации клавиш»
«Система»

Примечание.
Особенности сохранения настроек описаны здесь.

### Политики создания паролей...

Позволяет управлять политикой паролей по умолчанию и именованными политиками паролей. Вы можете создать до 255 именованных политик. Длина имени политики не должна превышать 255 символов.

### Настроить основную панель инструментов

Выбор и перестановка команд, отображаемых на панели инструментов.

### Создать пароль

Создание пароля согласно выбранной политики и копирование его в буфер обмена. Пароль из буфера обмена может быть использован в других приложениях. Для создания пароля вы можете выбрать политику по умолчанию, именованную политику, или явно задать требуемые параметры.

### YubiKey

Здесь вы можете настроить ключ YubiKey для доступа к контейнеру Password Safe, или создать его резервную копию, на случае повреждения или утери.

#### Для настройки YubiKey

1. Подключите YubiKey к USB-порту ПК.
2. Выберите пункт меню «Управление→YubiKey...». Будет отображён диалог настройки YubiKey.
3. В нём вы должны увидеть серийный номер вашего устройства. Если поле пустое, убедитесь что устройство правильно подключено.
4. Нажмите кнопку «Создать». Будет сгенерирована 20-байтная случайная последовательность, которая затем будет записана в YubiKey и использована при доступе к контейнеру.
5. Нажмите кнопку «Сохранить». При выполнении этого действия созданный ключ будет записан в YubiKey, а его зашифрованная копия в контейнер Password Safe (чтобы его затем можно было использовать при создании резервной копии).
6. При успешном завершения окно будет закрыто. В противном случае, будет отображено сообщение об ошибке.
7. Для выхода из диалога настроек нажмите кнопку «Закрыть».

Примечание. Чтобы использовать YubiKey для аутентификации, после проведения настройки необходимо сменить мастер-пароль контейнера. Порядок изменения мастер-пароля описан описан в разделе Изменение мастер-пароля для контейнера.

#### Создание резервной копии YubiKey

1. Подключите запасной YubiKey к USB-порту ПК.
2. Выберите пункт меню «Управление→YubiKey...». Будет отображён диалог настройки YubiKey.
3. В нём вы должны увидеть серийный номер вашего резервного устройства. Если поле пустое, убедитесь что устройство правильно подключено.
4. Не нажимайте на кнопку «Создать». Последовательность, отображённая в поле «Секретный ключ YubiKey» это ключ, связанный с контейнером. Этот ключ будет записан на резервный YubiKey.
5. Нажмите кнопку «Сохранить». Произойдёт сохранение ключа на резервное устройство.
6. При успешном завершения окно будет закрыто. В противном случае, будет отображено сообщение об ошибке.
7. Для выхода из диалога настроек нажмите кнопку «Закрыть».

### Изменить язык

Если у вас установлены дополнительные языковые модули (устанавливаются по умолчанию), с помощью этого меню можно переключать язык программы на лету.

После изменения языка все меню, диалоги и сообщения будут отображаться на выбранном языке.