# 作業平面に垂直な四角形

[作業平面に垂直な四角形] コマンドは、 アクティブ作業平面と垂直になるように長方形を作成します。

## 手順 1

エッジの始点を指定 のプロンプトが出ている状態で、 作成する長方形の一辺の始点位置を指示します。この点を入力した作業平面の 垂線方向に伸びた四角形が作成されます。

`R` キーを押すと、角を丸めるオプションが ON になります。

## 手順 2

エッジの終点を指定 のプロンプトが出ている状態で、 指定し始めた一辺の終点位置を指示します。

## 手順 3

幅を指定 のプロンプトが出ている状態で、 作成する長方形の高さを指示します。同一ビューでは垂直に伸びた位置を 指定できませんので、垂直方向が入力できるビュー（図では(x,z)ビュー） で入力します。

`Enter` キーを押すと、高さを指定した辺の長さと同じにします。

## 手順 4

角を丸めるオプションが ON になっている場合は、角の丸みをこの手順で決めます。 半径またはラウンドコーナーを通る点を指定 のプロンプトが出ている状態で、 角の丸みを決めます。

- `R` キーで、丸み曲線の半径値を入力するダイアログを出現させます。