# キーボード入力とアクセラレーター

## キーボード入力

ビューウィンドウがアクティブになっているときのキーボード入力について説明します。

### F8 入力方法の説明

座標入力を必要とする操作中（入力モード中）に、F8 キーを押すと、図のダイアログボックスが表示されます。

Previous Point
  直前の入力座標が表示されます。まだ座標を入力していない場合には、ここには何も表示されません。
WCS Absolute/WCS Relative
  世界座標系における座標を入力したい場合、WCS Absoluteをマークします。ダイアログボックス上部にあるエディットボックスに 1,1,1 のように入力します。
  直前の入力座標からの相対座標で入力したい場合、WCS Relative をマークして、同様に入力します。
Limit Distance/Limit Angle
  Limit Distance をマークして、エディットボックスに 50 のように距離を示す値を入力してOKボタンを押しますと、マウスカーソルの動きが直前の入力座標から距離が 50 以内にある座標に限られます。
  Limit Angle の場合は角度を入力します。例えば30 のように入力します。このとき、マウスカーソルの動きは、以下の図の直線群の上に制限されます（実際には下のような直線は表示されません）。
CPlane Absolute/CPlane Relative/CPlane Polar (deg)
  CPlane Absolute は WCS Absolute と似ています。違いは、基準となる座標系が世界座標系ではなく、現在の作業平面座標系であるということだけです。
  CPlane Relative は WCS Relative と似ています。基準となる座標系は、世界座標系ではなく、現在の作業平面座標系です。
  CPlane Polar (deg) は、座標を極座標で指定します。原点、始線はそれぞれ作業平面の原点、赤い軸です。

## ショートカットキー

ビューウィンドウが表示されているときのショートカットキーと、対応するメニュー項目は次のとおりです。

File | New | Ctrl+N
File | Open… | Ctrl+O
File | Save | Ctrl+S
File | Print | Ctrl+P
Edit | Undo | Ctrl+Z
Edit | Redo | Ctrl+Y
Edit | Delete | Del
Edit | Select – Select All | Ctrl+A
Edit | Select – Cancel | Esc
Edit | View – Hide | Ctrl+H
Edit | View – Show | Ctrl+Alt+H
Edit | View – Show Selection | Ctrl+Shift+H
Edit | Join | Ctrl+J
Edit | Properties… | F3
View | Zoom – Window | Ctrl+W
View | Zoom – Extent All | Ctrl+Shift+E
View | CPlane – Default | Home
Analysis | Surface – Parameter Space - Tessellation | Ctrl+Q
Analysis | Verify Model – Dump Object | Ctrl+B
Window | Close All | Ctrl+Shift+W

矢印、＋、−、Shift+矢印、Ctrl+キーボード
  キーボードを使って、ビューのカメラ位置を変更することができます。
矢印キー
  矢印キーだけを押す場合、カメラをビューに対して平行に移動します。Ctrl キーを押しながら矢印キーを押すと、移動量が多めになります。 Shift キーを押しながら矢印キーを押すと、画像が回転します。さらにCtrl キーも押されている場合、回転量が多めになります。

  ↑ | 画像が上に移動します。
  ↓ | 画像が下に移動します。
  ← | 画像が左に移動します。
  → | 画像が右に移動します。
  Shift + ↑ | 画像が上方向に回転します。
  Shift + ↓ | 画像が下方向に回転します。
  Shift + ← | 画像が左方向に回転します。 画面右半分では、奥から手前に回転します。
  Shift + → | 画像が右方向に回転します。 画面右半分では、手前から奥に回転します。

＋、−キー
  テンキーの＋、−キーは、カメラのズームに使います。Ctrlキーが押されていると、ズーム量が多めになります。