# メッシュ生成

[メッシュ作成] コマンドは、既存の CAD ファイルに含まれる曲面要素からメッシュを作成して、 新しくドキュメントを作成します。 オプションとして、作成したメッシュをエクスポート保存することができます。

コマンドがメッシュ作成処理を外部に問い合せる関係上、次の特殊な実行条件を要求します。

- CAPRISIK License Server が起動している。

- SolidWorks 等の CAD ソフトウェアがインストールされている。

## 手順 1

メニュー項目選択直後、[ファイルを開くダイアログ] が出現します。 ここでメッシュ化したい曲面要素を含む CAD ファイルを選択します。

ファイル選択後、ファイルダイアログが消えます。 しばらくしてから [メッシュ作成] ダイアログが出現します。

## 手順 2

パラメータを入力 のプロンプトが出ている状態で、 画面に出現したダイアログから、各種パラメータを調整します。 [OK] ボタンか [Cancel] ボタンを押すと、 コマンドは終了します。

[OK] ボタンを押して終了する場合、コマンド終了後にメッシュ要素がドキュメントに残りますが、 [Cancel] ボタンを押して終了する場合、ドキュメントに残りません。

[メッシュ生成] ダイアログの各タブの説明は次のリンクから参照してください。

- パラメータ
- 描画
- エクスポート
- 情報