# 4辺を与えて生成

[4辺を与えて生成] コマンドは、4 辺とブレンド率を指定して曲面を生成します。

## 手順 1

V-Min辺曲線を指定 のプロンプトが出ている状態で、 曲線を選択します。 この曲線は作成する曲面の V-Min アイソカーブとなります。

## 手順 2

U-Max辺曲線を指定 のプロンプトが出ている状態で、 曲線を選択します。 この曲線は作成する曲面の U-Max アイソカーブとなります。

## 手順 3

V-Max辺曲線を指定 のプロンプトが出ている状態で、 曲線を選択します。 この曲線は作成する曲面の V-Max アイソカーブとなります。

## 手順 4

U-Min辺曲線を指定 のプロンプトが出ている状態で、 曲線を選択します。 この曲線は作成する曲面の U-Min アイソカーブとなります。

## 手順 5

ダイアログからブレンド係数を入力します。 OK ボタンを押して、曲面を作成してコマンドを終了します。