`型名　　 型　　　　　　　 意味`

`B　　　　char 　　　　　　符号付き 8bit整数`

`H　　　　short　　　　　　符号付き 16bit整数`

`W　　　　long 　　　　　　符号付き 32bit整数`

`UB 　　　unsigned char　　符号なし 8bit整数`

`UH 　　　unsigned short 　符号なし 16bit整数`

`UW 　　　unsigned long　　符号なし 32bit整数`

`VB 　　　char 　　　　　　データタイプが分からない 8bit`

`VH 　　　short　　　　　　データタイプが分からない 16bit`

`VW 　　　long 　　　　　　データタイプが分からない 32bit`

`VP 　　　void * 　　　　　データタイプが分からないポインタ`

`FP 　　　void (*)() 　　　関数ポインタ`

`INT　　　int　　　　　　　符号付き整数（CPU依存）`

`UINT 　　unsigned int 　　符号なし整数（CPU依存）`

`BOOL 　　enum { Boolean 型 FALSE=0, TRUE=1 ｝`

`FN 　　　short　　　　　　符号付き整数・最大２バイト`

`ID 　　　int　　　　　　　ID番号`

`BOOL_ID　int　　　　　　　ブール値・TRUEの時はID番号`

`HNO　　　int　　　　　　　ハンドラ番号`

`RNO　　　int　　　　　　　ランデブ番号`

`NODE 　　int　　　　　　　ノード番号`

`ATR　　　unsigned int 　　アトリビュート型・符号なし整数`

`ER 　　　int　　　　　　　エラーコード・符号付き整数`

`PRI　　　int　　　　　　　タスク優先度・符号付き整数`

`TMO　　　INT　　　　　　　タイムアウト・符号付き整数`

`T_MSG　　構造体　　　　　 メイルボックス`

`SYSTIME　48bit推奨　　　　システムクロック・基準１ミリ秒`

`CYCTIME　48bit推奨・以下　ハンドラ起動周期・基準１ミリ秒`

`ALMTIME　48bit推奨・以下　ハンドラ起動時刻・基準１ミリ秒`

`DLYTIME　INT　　　　　　　タスク遅延時間`

`TCODE　　UH TRON　　　　　文字コード`