`E_OK　　 　0　　　正常終了`

`E_SYS　　　(-5)　 システムエラー`

`E_NOMEM　　(-10)　メモリー不足`

`E_NOSPT　　(-17)　サポートしてない機能`

`E_INOSPT 　(-18)　ITRON／FILEでサポートしてない機能`

`E_PSFN　 　(-20)　未定義のコール`

`E_RSATR　　(-24)　未定義のオブジェ属性`

`E_PAR　　　(-33)　パラメーターエラー`

`E_ID　　　 (-35)　IDが間違い`

`E_NOEXS　　(-52)　オブジェがない`

`E_OBJ　　　(-63)　オブジェの状態が不正`

`E_MACV　　 (-65)　メモリアクセス権違反・不正`

`E_OACV　　 (-66)　オブジェのアクセス権違反`

`E_CTX　　　(-69)　コンテキストがコールできない`

`E_QOVR　　 (-73)　オーバーフロー`

`E_DLT　　　(-81)　待機時にオブジェが削除された`

`E_TMOUT　　(-85)　ボーリングの失敗・タイムアウト`

`E_RLWAI　　(-86)　待ち状態の強制解除`

`EN_NOND　　(-113) 相手がいない・アクセスできない`

`EN_OBJNO　 (-114) 相手が処理できないオブジェ番号を送信`

`EN_PROTO　 (-115) 相手がサポートしてないプロトコル`

`EN_RSFN　　(-116) 相手がコールや機能をサポートしてない`

`EN_COMM　　(-117) 相手からの応答がない`

`EN_RLMWAI　(-118) 時間待機中のタスクが強制解除`

`EN_RAR　　 (-119) 相手が対応してない値を指定した`

`EN_RPAR　　(-120) 相手の返事が対応してない値を指定した`

`EN_CTXID　 (-121) アクセス権のない相手のオブジェを指定`

`EN_EXEC　　(-122) 相手が資源に余裕がない`

`EN_NOSPT　 (-123) サポートしてない接続機能`