1998/Dec/14
	やはり、graphic-mode と text-mode を行き来するのは効率が
	悪いです。Font Driver の原形のようなものがあれば、それと
	お話するよう init もしくは driver.console を変えることが
	できるのですが。

	それと、入力時にバックスペースが効かないのが辛いので、
	エスケープシーケンスに対応したコンソールドライバが欲しいです。

	Bitmap は Vector型で表現するのが適当であると考えて、
	今回は C のコードで動作させようとしましたが、Bitmap を表示させ
	ようとすると、どこかで落ちます。
	Trap メッセージを見たいのですが、graphic-mode になっているので
	確認のしようがありません。
	Virtual Console のように、特定のキーストロークで text-mode に
	戻って確認ができるか、デバッグメッセージは RS232C ドライバに
	流すか、なんらかの対策が欲しいです。

	それと、FD ドライバが遅いです。
	ユーザの最初の評価は FD ベースになると思いますから、第一印象に
	大きく影響すると思います。

