ユーティリティツールの概要を以下に示す．

・ベクタテーブル生成ツール
＜概要＞
コンフィグレータが出力したkernel_cfg.c内の，割込みハンドラ初期化情報と
CPU例外ハンドラ初期化情報を走査し，ベクタテーブルを生成する．
なお，本ツールに入力するファイルは，kernel_cfg.cをプリコンパイルした
kernel_cfg.iを想定している．
＜コマンド＞
tlcs900vec.exe
＜オプション＞
-R	入力ファイル指定　デフォルトは「kernel_cfg.i」
-o	出力ファイル指定　デフォルトは「otlcs900vec.inc」


・TCB構造体のアセンブラオフセットマクロ生成ツール
＜概要＞
C言語で定義されたTCB構造体へのアセンブラオフセットマクロを生成する．
TCB構造体へのアクセス処理が記載されたmakeoffset.cファイルをアセンブル
したmakeoffset.asmを本ツールの入力ファイルとする．
＜コマンド＞
tlcs900offset.exe
＜オプション＞
-R	入力ファイル指定　デフォルトは「makeoffset.asm」
-o	出力ファイル指定　デフォルトは「offset.inc」

