TUNA-CAN用Board Support Package ( BF592 )。

TUNA-CANは金子システム製のADSP-BF592ボードである。I2Sコーデック SGTL-5000を搭載している。
http://www.kaneko-sys.co.jp/shop/00014.html

Makefile.configは、インクルード・パスおよびソースファイルへのパスとしてblackfin/_common_bf592を
指定している。

- Makefile.config : gnu環境のためのシステム依存部定義ファイル
- readme.txt : このファイル
- sys_config.h : システム依存部のうち、アプリケーションから見えない宣言
- sys_defs.h : システム依存部のうち、アプリケーションから見える宣言

2013/Feb/28
    初版
