# ミラー

[ミラー] コマンドは、選択要素の鏡像変換をします。

## 手順 1

オブジェクトを指定 のプロンプトが出ている状態で、 変換したいオブジェクトを選択します。 複数のオブジェクトを選択することができます。 `Enter` キーを押すなどして、選択状態を確定します。

## 手順 2

対称移動の軸の始点を指定 のプロンプトが出ている状態で、 対称軸の始点位置をマウスで指示します。

`C` キーを押すことで、コピーオプションの有効・無効を切り替えます。

## 手順 3

対称移動の軸の終点を指定 のプロンプトが出ている状態で、 対称軸の終点位置をマウスで指示します。

`C` キーを押すことで、コピーオプションの有効・無効を切り替えます。

対称軸の終点位置を指定した直後に、コマンドは選択要素を鏡像変換します。 コピーオプションが有効な場合には、選択要素には変更を加えずに、 指定位置にそれらのコピーを作成します。