# リビルド

[リビルド] コマンドは、 自由曲線をリビルド、つまり次数と制御点数の変更をします。 元の形状を維持するものと、維持しないものがあります。

## 手順 1

曲線を選択 のプロンプトが出ている状態で、 リビルド対象となる曲線を指示します。

- `K` キーを押して、 対象となる曲線の形状を維持してリビルドするのか否かを切り替えます。 形状を維持する場合、元曲線の制御点数の 5 倍程度の制御点数になるように、 リビルド後の曲線を計算します。

  形状を維持しない場合、任意に次数と制御点数を指示することができます。

## 手順 2

パラメータを入力 のプロンプトが出ている状態で、 ダイアログボックスからパラメーターを入力して OK ボタンを押します。

オーダー

  リビルド後の自由曲線のオーダー（次数プラス 1）を指示します。 2 以上である必要があります。

制御点数

  リビルド後の自由曲線の制御点数を指定します。 指定オーダー値以上の値である必要があります。