# コピー

[コピー] コマンドは、指定要素のコピーを作成します。 要素の向きや大きさはオリジナルと同じです。

## 手順 1

コピーするオブジェクトを指定 のプロンプトが出ている状態で、 コピーしたいオブジェクトを選択します。 複数のオブジェクトを選択することができます。 `Enter` キーを押すなどして、選択状態を確定します。

## 手順 2

移動量ベクトルの始点を指定 のプロンプトが出ている状態で、 [移動] コマンドと同様に、 移動量の始点となる位置をマウスで指示します。

`V` キーを押すことで、垂直オプションを切り替えられます。 [移動] コマンドと同様です。

`I` キーを押すことで、要素のコピーをオリジナルと同じ位置に作成することができます。 この場合は、次の手順 3 は発生しません。

## 手順 3

移動量ベクトルの終点を指定 のプロンプトが出ている状態で、 コピー先の位置をマウスで指定します。

マウスがビュー上を動いている間、 移動量を示す直線と、コピー後の形状のプレビューを表示します。

位置を指定した直後に、すべての選択要素のコピーができます。