# トレランス

ドキュメントが利用するトレランスを設定します。

絶対許容誤差

  二点間の距離がここで設定した値以下であるとき、 その二点は同じ位置にあるとみなします。

ラインゼロ

  ラインゼロは、交点計算・交線計算に特化した絶対許容差です。 この値を設定します。

相対許容誤差

  相対許容差は、各座標成分の定義域が `[0, 1]` に正規化された空間内での絶対許容差です。 この値を設定します。

角度許容誤差

  二直線間のなす角度がここで設定した値以下であるとき、 その二直線は平行であるとみなします。

マシンゼロ

  除算の分母として有効な値の絶対値の最小値です。 この値を NURBS モデルの形状評価等に利用します。 通常、ユーザーは設定を変更しないほうがよいでしょう。

ノット比最大ゼロ

  NURBS モデルのマルチノットを検出する際に参照する値です。 通常、ユーザーは設定を変更しないほうがよいでしょう。

初期状態に戻す

  ボタンを押すと、各設定をシステム既定のものにリセットします。